漏电开关测试仪检定装置采购要求  
1、满足JJF1283规范要求  
2、电流测量范围：0-3000mA可任意设置，分辨率足够，准确度±0.2%  
3、分断时间设置范围：10ms-5000ms，准确度：±0.1ms  
4、可模拟漏电开关对不同电流和时间进行分断模拟；  
5、能覆盖各种开关测试仪的校准。