|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量** | **技术参数** |
| 多功能校验仪 | FLUKE726 | 1 | 热电偶：  分辨率0.1℃；  准确度≤0.2℃  热电阻：  分辨率0.01℃；  准确度≤0.15℃ |